แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล

1. ชื่อองค์ความรู้ “แบตเตอรี่ดี..รถวิ่งฉิว”
2. ชื่อเจ้าของความรู้ นายศานติ ธรรมไชย พนักงานขับรถ
[bookmark: _GoBack]3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้ (เลือกได้จำนวน 1 หมวด)
หมวดที่ 8 เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (เป็นบุคลากรทันสมัย พัฒนาองค์กร                  
4. ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้ (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
	ในการปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ ดูแลรถยนต์ของทางราชการ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ซึ่งรถยนต์ที่ดูแลรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 คัน เป็นสิ่งที่ต้องดูแลใส่ใจทุกครั้ง การตรวจเช็คความพร้อมก่อนออกเดินทาง ซึ่งในการตรวจเช็ครวมถึงแบตเตอรี่รถยนต์ เนื่องจากรถยนต์บางคันไม่ค่อยได้วิ่ง และจอดทิ้งไว้เป็นเวลานาน อาจจะส่งผลต่อความพร้อมในใช้งาน และเพื่อป้องกันให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ที่จะคอยบริการผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
5. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
	1. รถยนต์สตาร์ทอืด/สตาร์ทไม่ติด
	2. เสียงแตรอ่อน
	3. ไฟหน้ารถไม่ค่อนสว่าง/อ่อนลง
	4. กระจกไฟฟ้าทำงานช้าลง
	5. ระบบ ldling Stop (ระบบดับ/ติดเครื่องยนต์อัตโนมัติ) ไม่ทำงาน
	แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ตรวจเช็คสภาพภายนอกแบตเตอรี่
 -เช็คอาการเบื้องต้น เช่น อาการผิดปกติ-เปลือกบวม/ยุบ, น้ำกรดซึม, ขั้วแบตฯแหว่ง, ขั้วขึ้นขี้เกลือ, ขั้วสายไฟขันไม่แน่น, เหล็กยึดแบตฯขันไม่แน่น อาจจะทำให้เกิดอันตราย
2. ตรวจเช็คระดับน้ำ
-ปกติ ระดับน้ำอยู่ระหว่างเส้น Upper Level กับ Lower Level หากฝืนใช้งานในระดับน้ำกลั่งต่ำกว่ามาตรฐาน จะทำให้แผ่นธาตุชำรุด, น้ำแห้งเร็วขึ้น มีความเสี่ยงในการเกิดระเบิดสูง หากระดับน้ำต่ำกว่าเส้น ให้เติมน้ำกลั่นเพิ่มเท่านั้น
6. ประโยชน์ขององค์ความรู้(อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
		เพื่อให้รถยนต์ราชการ ของศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนลำปาง พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งาน และมั่นใจได้ว่า แบตเตอรี่ พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในองค์กร รวมถึงรถยนต์ส่วนตัว เพื่อให้ตนเองมีความรู้เบื้องต้นในการตรวจเช็คแบตเตอรี่ ด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลในครั้งต่อๆไป
7. เทคนิคในการปฏิบัติงาน(อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
การตรวจเช็คเบื้องต้น 
	หลังจากเสร็จภารกิจจากการใช้งาน
1. ปิดสัญญาณไฟรถยนต์ทุกจุด หลังจากดับเครื่องยนต์แล้ว
2. เมื่อจะดับเครื่องยนต์ ควรรอประมาณ 3 นาทีเพื่อให้เครื่องยนต์ และ ระบบไฟเข้าสู่โหมดปกติ
3. ไม่ควรนำอุปกรณ์เสริมต่อร่วมกับแบตเตอรี่รถยนต์
4. ควรตรวจเช็ค (ความถ่วงจำเพาะ) น้ำกรดทุกช่อง และตรวจเช็คโวลท์ ทุกๆเดือน
5. รถยนต์ควรใช้งานอย่างสม่ำเสมอ หรือ สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้  
6. ไม่ควรจอดรถยนต์นานกว่า 3 สัปดาห์
เพื่อความพร้อมในการใช้งาน และความมั่นใจของแบตเตอรี่ 


